|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Name des Betriebs:  | Betriebsanweisung***Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)*** | **Stand: 05/2019** |
|  **Arbeitsbereich:** | **Tätigkeit:**  | **Unterschrift:** |
| PRODUKTBEZEICHNUNG |
|  | **Beckensteine 345** |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Gefahr |  Kennzeichnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)* H315 Verursacht Hautreizungen.
* H318 Verursacht schwere Augenschäden.
* H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
 |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| schuerze_kl | Verhindern Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Für ausreichende Lüftung sorgen. Halten Sie die Regeln der richtigen persönlichen Hygiene ein, wie Waschen nach Handhabung von Material, vor dem Essen, Trinken oder Rauchen. Reinigen Sie regelmäßig Arbeitskleidung und Schutzmittel. Entsorgen Sie kontaminierte Kleidung und Schuhe, die nicht gereinigt werden können. Die Auswahl der persönlichen Schutzmittel hängt von den Bedingungen der möglichen Exposition, von der Verwendung, der Art der Handhabung, von der Konzentration und der Belüftung ab.**Augen- /Gesichtsschutz:** Bei Manipulation mit original gepackt Produkt nicht nötig. Verhindern Sie Eindringen in die Augen. Wenn bei der Arbeit Eindringen in die Augen droht (Manipulation mit ungepacktem Produkt), eine dichte Brille oder einen Gesichtsschild tragen (EN 166).**Hautschutz:** Bei Manipulation mit original gepackt Produkt nicht nötig. Verhindern Sie Hautkontakt. Tragen Sie bei Arbeit mit ungepacktem Produkt geeignete Chemikalien-resistente Schutzhandschuhe**Atemschutz:** Bei üblicher Verwendung nicht nötig.**Thermische Gefahren:** Drohen bei normaler Verwendung nicht.**Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.** |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |
|  | **Im Brandfall**. Im Brandfall Entstehung gefährlicher Brandgase oder Dämpfe möglich.**Geeignete Löschmittel:** Sprühwasser/Sprühnebel, Schaum, Pulver, Kohlendioxid oder andere LöschgaseEindringen von Löschwasser in Oberflächengewässer oder Grundwasser vermeiden. **Auslaufen:** Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z.B. geeignetem Chemikalienbinder) auf­nehmen  und in verschließbare Behälter füllen.**Sonstiges:** Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: **112** |
| ERSTE HILFE – Notruf 112 |
| **Ersthelfer:**Herr/Frau | **Nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.**Nach Hautkontakt:** Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.**Nach Augenkontakt:** Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.**Nach Verschlucken:** Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.**Allg. Hinweise:** Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
| Pikto Container | Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichenAnwendungsbezogen. Katalog-Abfallnummer gemäß EG Abfallkatalog: 20 01 29gefährlicher Abfall: jaÖrtlich behördliche Vorschriften beachten.Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunrei­nigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |