|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Name des Betriebs:  | Betriebsanweisung***Gemäß § 20 GefStoffV*** | **Stand: 02/2022** |
|  **Arbeitsbereich:** | **Tätigkeit:**  | **Unterschrift:** |
| PRODUKTBEZEICHNUNG |
| **Industriereiniger SA****Form:** flüssig **Farbe:** farblos **Geruch:** charakteristisch |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Gefahr |  Kennzeichnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)* H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
* H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
 |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | **Körperschutz:** Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen**Augen-/Gesichtsschutz:** Schutzbrille (EN 166).**Handschutz:** Handschuhe aus Butylkautschuk.**Atemschutz:** Erforderlich bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen. Filter A2 P2 (EN 14387).**Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln:** Während des Umganges mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz) |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL  |
| C:\Users\pschierer\Documents\Feuerlöscherpiktogramm.png | **Maßnahmen zur Brandbekämpfung**Produkt selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebung des Produktes abstimmen.**Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung**Mechanisch aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Staubentwicklung vermeiden. Nachreinigen. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen.**Wichtige Rufnummern:** Feuerwehr: 112**Rettungsleitstelle/Arzt/Ersthelfer:** Siehe Aushangpflichtige Informationen |
| ERSTE HILFE  |
| **Ersthelfer:**Herr/Frau | **Nach Einatmen:** Frischluft. Ggf. Arzt hinzuziehen.**Nach Hautkontakt:** Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Arzt hinzuziehen.**Nach Augenkontakt:** Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen.**Nach Verschlucken:** Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser), kein Erbrechen auslösen (Perforationsgefahr), sofort Arzt hinzuziehen. Keine Neutralisationsversuche.**Allg. Hinweise:** Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
| Pikto Container | Abfälle/Reste sind in beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäßen zu sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung zu übergeben.**Abfallcode:**070601 Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen.200129 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.200139 Kunststoffe. |