|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name des Betriebs: | | | Betriebsanweisung  ***Gemäß § 20 GefStoffV*** | **Stand: 02/2022** | |
| **Arbeitsbereich:** | | | **Tätigkeit:** | **Unterschrift:** | |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | | | | | |
| **Industriereiniger SA**  **Form:** flüssig **Farbe:** farblos **Geruch:** charakteristisch | | | | | |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | | | |
| Gefahr | Kennzeichnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)   * H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. * H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | | | |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | | | |
|  | | **Körperschutz:** Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen  **Augen-/Gesichtsschutz:** Schutzbrille (EN 166).  **Handschutz:** Handschuhe aus Butylkautschuk.  **Atemschutz:** Erforderlich bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen. Filter A2 P2 (EN 14387).  **Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln:** Während des Umganges mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz) | | | |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL | | | | | |
| C:\Users\pschierer\Documents\Feuerlöscherpiktogramm.png | | **Maßnahmen zur Brandbekämpfung**  Produkt selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebung des Produktes abstimmen.  **Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung**  Mechanisch aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Staubentwicklung vermeiden. Nachreinigen. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen.  **Wichtige Rufnummern:** Feuerwehr: 112  **Rettungsleitstelle/Arzt/Ersthelfer:** Siehe Aushangpflichtige Informationen | | | |
| ERSTE HILFE | | | | | |
| **Ersthelfer:** Herr/ Frau | | **Nach Einatmen:** Frischluft. Ggf. Arzt hinzuziehen.  **Nach Hautkontakt:** Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Arzt hinzuziehen.  **Nach Augenkontakt:** Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen.  **Nach Verschlucken:** Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser), kein Erbrechen auslösen (Perforationsgefahr), sofort Arzt hinzuziehen. Keine Neutralisationsversuche.  **Allg. Hinweise:** Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. | | | |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG | | | | | |
| Pikto Container | | Abfälle/Reste sind in beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäßen zu sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung zu übergeben.  **Abfallcode:**  070601 Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen.  200129 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.  200139 Kunststoffe. | | | |