|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name des Betriebs: | | | Betriebsanweisung  ***Gemäß § 20 GefStoffV*** | **Stand: 01/2020** | |
| **Arbeitsbereich:** | | | **Tätigkeit:** | **Unterschrift:** | |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | | | | | |
| **Dimex fresh**  **Form:** flüssig **Farbe:** gelb **Geruch:** parfümiert | | | | | |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | | | |
|  | Kennzeichnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)   * H319 Verursacht schwere Augenreizung. * H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. * EUH208 Enthält: D-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | | | |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | | | |
|  | | **Körperschutz:** Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen  **Augen-/Gesichtsschutz:** Dichtschließende Schutzbrille (EN 166).  **Handschutz:** Handschuhe aus Nitrilkautschuk.  **Atemschutz:** Erforderlich bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen. Filter A2 P2 (EN  14387).  **Verhaltensregeln:** Unter Verschluss aufbewahren!  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. | | | |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 | | | | | |
| C:\Users\pschierer\Documents\Feuerlöscherpiktogramm.png | | **Maßnahmen zur Brandbekämpfung**  Produkt selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebung des Produktes abstimmen.  **Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung**  Mechanisch aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Staubentwicklung vermeiden. Nachreinigen. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen.  **Wichtige Rufnummern:** Feuerwehr: 112  **Rettungsleitstelle/Arzt/Ersthelfer:** Siehe Aushangpflichtige Informationen | | | |
| ERSTE HILFE – Notruf 112 | | | | | |
| **Ersthelfer:** Herr/ Frau | | **Nach Einatmen:** Frischluft. Ggf. Arzt hinzuziehen.  **Nach Hautkontakt:** Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Bei Hautreizung Arzt hinzuziehen.  **Nach Augenkontakt:** Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Augenarzt hinzuziehen.  **Nach Verschlucken:** Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser), kein Erbrechen auslösen, Arzt hinzuziehen.  **Allg. Hinweise:** Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. | | | |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG | | | | | |
| Pikto Container | | Abfälle/Reste sind in beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäßen zu sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung zu übergeben.  **Abfallcode:**  070601 Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen.  200129 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.  200139 Kunststoffe. | | | |